民國67年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1978

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1430 270 | H028 0290 | 烏溪 WU CHI | 大里溪 TA-LI CHI | 溪南橋 CHI-NAN BRIDGE | 269.4

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 1 | 30 | 3.89 | 1002.00 | 336.77 | 3 | 8 | 16 | 15.00 | 874.00 | 1132.70
2 | 8 | 1 | 49.90 | 1114.00 | 4802.86 | 4 | 9 | 8 | 16.50 | 947.00 | 1350.04