◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－台灣面積 35,990 平方公里，北迴歸線橫貫台灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％；100 至 1,000 公尺丘陵台地約占 31％；100 公尺以下沖積平原占 37％，為人口與農工業集中地區（圖一）

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量。平原地區全年均為生長季節。

4. 地質－台灣之山脉多屬沈積岩，脆弱斷裂與高度風化。因降雨強度大，且水流速度高，致發生嚴重沖蝕作用，並由於地震而更趨嚴重，危害山坡之穩定度。

5. 河川－河流短且陡，暴雨時水流湍急（圖二，表一）。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引作灌溉之用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水災－約 78％之年雨量發生於五至十月，颱風雨量甚大。降雨量之時間與空間分佈不均，降雨強度變化甚鉅，亟需建立密集之觀測站網。至民國六十七年底止，現有 126 流量站及 1100 雨量站。洪水時水流湍急混濁，流量測量甚為困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各平原地區地下水蘊藏量，係根據地層鑽探站網資料所推估。

7. 水資源估計－台灣年雨量 2,559 公厘（圖三），年逕流量約為 677 億立方公尺（表三與圖四），但其旱季（11 月至 4 月）時期僅有 150 億立方公尺，占年逕流量 22％，故可利用之水資源有限。地下水安全出水量約為 36 億立方公尺（圖五）。

8. 民國六十七年水文概況

(1) 雨量：根據民國六十七年台灣平均年雨量為 2,416 公厘，較歷年平均植 2,559 公厘小 6％，亦較六十六年 2,852 公厘小 18％，各地區之雨量分佈以中南部及東部之沿海地區年雨量小於歷年平均 10~40％，其他地區之雨量則大於歷年平均。

(2) 流量：根據六十七年實測流量紀錄，中部、東部河川除後龍溪、北港、秀姑巒溪外，各河川流量略小於歷年平均流量。北部、南部河川則除淡水河、蘭陽溪、曾文溪、二仁溪及林邊溪外，均大歷年平均流量。

(3) 洪災：本年度侵臺颱風共有四次，分別為四月份之「歐莉芙」、六月份之「羅絲」，八月份之「黛拉」及十月份之「婀拉」。其中「羅絲」及「黛拉」颱風分別登陸東部新港及宜蘭南方，二者登陸後均迅速減弱消失。另二者則分別由巴士海峽及東部外海通過。

(4) 地下水位觀測

台灣地區現有地下水位觀測井共有 280 口，其中 273 口屬台灣省水利局，其餘 7 口屬台北市政府工務局，分別辦理地下水觀測工作。近年來台北地區由於人口密集，工商業快速成長，用水激增，各方面競相鑿井，大量抽用地下水，致水位逐年劇降，引起地層之嚴重下陷。本會為配合台北地區地下水之管制，自民國五十七年起，每年定期勘測水位，繪製地下水位回升甚為顯著，以往一年中回升區域達 204 平方公里，佔盆地總面積 85％，其中回升二公尺以上面積達 70 平方公里，佔盆地總面積 29％，此乃由於地下水實施管制後所產生之效果。

(5) 水資源供需分析

本年各區域水資源供需分析，臺灣地區年總用水量約 172 億立公尺，其中 79％（135 億立方公尺）由地面水源供應，由水庫調節供應者約為地面水源之三分之一，地面水利用率（供水量與年逕流量之比）為 20％,與六十六年相同。地下水源佔總用水量 21％，其利用率己達 91％。

(6) 臺灣地區重要水庫水量運用及泥沙淤積

九大水庫之總有效容量為 1,404 百萬立方公尺，佔臺灣地區佔各水庫調整池及池埤總有效容量之 91％，六十七年重要水庫之消耗性供水量較歷年平均增加 351 百萬立方公尺。而水庫之淤積比以阿公店水庫為最大達 46％，德基及曾文兩水庫係近完成者，水庫淤積量與總容量之比值僅為 1.1％及 3.2％，而石門水庫六十六年十一月至六十七年十一月淤積量達 42.46 百萬立方公尺，使水庫容量損失約 13％。嚴重淤積現象，使水庫壽命減短，效益降低，故水庫上游集水區之水土保持工作極待加強。

(7) 臺灣地區水文工作之推廣

近年來國內經濟快速成長，需水量激增，水資源之開發與保育甚為迫切，致水文基本資料之搜集、分析與處理倍受重視，本會為聯繫國內各有關單位水文工作同仁，交換工作經驗與心得，協調各機關工作及業務，並促進水文學術研究，自民國五十七年起定期召開水文座談會。第十一次水文座談會己於六十八年五月舉行，會中決議由本會協調水文氣象資料之系統化工作，俾建立完整一致現代化水文氣象基本資料庫，是項工作現由本會積極推展中。