◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－臺灣面積 36,002 平力公里，北回歸線橫貫臺灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％，100 至 1,000 公尺之丘陵與臺地約占 31％，100 公尺以下之沖積平原占 37％，為人口與農工業集申地區。

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量，平原地區全年均適於農作物之生長。

4. 地質－臺灣之山脈多屬沉積岩及變質岩，性質脆弱，斷裂且高度風化。固降雨強凌大與水流速度快，造成嚴重沖蝕作用，並因地震頻繁而更趨嚴重，極易危害山坡地之穩定度。

5. 河川－河流短且陡，暴雨時水流湍急（圖二，表一）。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引作灌溉之用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水災－雨量豐沛，約 78％之年雨量集中於五至十月，颱風雨量甚大。降雨量之時間與空間分佈不均，降雨強度變化甚鉅。亟需建立密集之觀測站網。至民國六十九年底止，現有 119 流量站友 1,090 雨量站。洪水時水流湍急混濁，流量測量鹿為困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各平原地區地下水蘊藏量，係根據地層鑽探與地下水觀測站網資料所推估。

7. 水資源估計－根據民國三十八年至六十八年紀錄估計，臺灣平均年雨量為 2,510 公厘，年逕流量約為 675 億立方公尺，但其旱季（十一至四月）時期僅有 149 億立力公尺，占年逕流量 22％，故可利用之水資源有限。地下水年利用量約 38 億立力公尺。

8. 民國六十九年水文概況

(1) 雨量：

臺灣地區本年一月至四月間氣候尚為正常，惟五月至六月原為梅雨季，但此期氣溫偏高，降雨量特少，其後太平洋副熱帶高氣壓強大，籠罩臺灣及週圍地匝，致颱風侵襲茂午後雷雨發生之機會甚少，因此本年五月至七月間形成罕有之乾旱清況一直延續至八月下旬，造成璽灣地區各地缺水，各項朋水供應肉雛，實施緊急配水，幸八月廿七日中度颱風諾瑞斯登陸宜蘭地區，方及時解決困境。九月十八日強烈颱風珀西登陸恆春，亦帶來相當之降雨，本年度之嚴重帖旱至此完全解除。

(2) 流量：

本年一月至四月各地區之降雨量尚為正常，惟五月後即顯著減少，此期間內西南沿海地區雨量少於 300 公厘，僅為歷年同期平均雨量 20 以下，降雨量更為不足，其餘地區降雨量均低於歷年同期降雨量之一半，致使臺灣本島五月至七月間呈現顯著缺雨現象(表五)。本年一月至十二月臺灣本島平均年雨量計算為 1,605 公厘，係歷年(民國 38 年至 68 年)平均年雨量 2,510 公厘之 64％。南部區域降雨量為歷年平均降雨量之 45，西南部沿海地區則在 40％以下，中部區域為 67％，北部區域為 84％，東部區域為 64％。各主要流域之平均雨量統計，中部後龍溪以北概為歷年平均雨量之 80％以上，南部地區各流域則在即以下。

(3) 洪災：

由於本年八月以前之枯旱，臺灣地區大部分河川五月至七月之流量創歷年同期間之最低者，六月至七月間，南部高屏溪主要地點之流量，僅及懸年同期平均之 4~6％，中部各地約為 20％，北部地區之流量約 30％，概見此期間水源之嚴重缺乏。本年臺灣地區各河川總流量估計 372 億立力公尺，約為歷年(民國 38 年至 68 年)平均流量 675 億立方公尺之 55 勉，各河川流量均小於歷年平均流量。

(4) 地下水位觀測

本年發生在西太平洋之颱風共 28 次，其中有兩次登陸臺灣，分別為八月二十七日登陸宜蘭之諾瑞斯中度颱風，及九月十八日登陸恆春之珀西強烈颱風。諾瑞斯颱風登陸後，其威力受地形影響，迅速減弱，轉為輕度颱風，僅對宜蘭地區造成經微損害，然為嘉義以北地區及東北部帶來豐沛雨量，降雨量以阿里山為最多，二十七日至二十八日間達 595 公厘。珀西颱風直接侵襲南部及東部地區，其瞬間風力最高達十四級，暴雨及強風使恆春半島農田流失，房舍損毀，蛇發生海水倒灌等嚴靈災害。此外為宜蘭、花蓮地區帶來豪雨，洪流沖毀花東公路仁壽大橋，東部公路亦發生多處崩塌，交通受損。

(5) 水資源供需分析

臺灣地區現有地下水位觀測井 300 口，其中 289 口屬臺灣省水利局，餘 11 口屬臺北市政府工務局，臺灣地區地下水平均年補注量約為 40 億立方公尺，根據六十九年資料，現已開發 38 億立力公尺，若干地區如臺北盆地、嘉雲及屏東沿海等地區地下水袖用聶已超出安．全出水量，需予嚴格管制。

(6) 臺灣地區重要水庫水量運用及泥沙淤積

六十九年臺灣地區各標的總用水量估計為 62 億立力公尺，其中灌溉用水 134 億立方公尺，佔 83％，生活用水 10 億立方公尺，佔 6％，工業用水 17 億立方公尺，佔 11％，各區域各標的用水量如下表。

民國六十九年各標的用水量(百萬立方公尺)

(水資會估計)

區域 | 生活用水 | 工業用水 | 灌溉用水 | 總用水量
北部 | 628 | 645 | 2,560 | 3,833
中部 | 156 | 432 | 5,630 | 6,220
南部 | 243 | 603 | 3,324 | 4,170
東部 | 22 | 46 | 1,882 | 1,950
臺灣地區 | 1,049 | 1,726 | 13,398 | 16,173

各區域水資源供需情形詳如表八，總用水量中 23％(38 億立方公尺)取自地下水源，77％(124 億立方公尺)由地面水供應，其中 24％由水庫調節供應約 29 億立方公尺，佔總用水量 18％，河川弓水約 95 億立方公尺，佔 59％。地面水與地下水之利用率分別為 33％與 95％。

(7) 臺灣地區水文工作之推廣

( i )水文資料處理系統化

本會為積極推動水文資料處理系統化 T 作，自六-\-八年起數度邀集有關單位工作人員，舉行「水文氣象資料處理系統化」協商會議，於統一建檔格式，避免資料重複及促進資料檔之共同利用方面，已具相當成效。

本年度本會及中央氣象局。臺電公司分別完成，「臺灣水文資料系統處理研究」、「氣象資料電子處理第二階段作業研究」及「雨量資料處理業務電腦作業制度」報告。。本會並擬訂互計畫，籌建全國水資源資料中心，建立基本賀料之集申儲存分送與交換制度，協助提供資料，以發揮水資源資訊功能。

(ii)濁水溪及大甲溪水庫放水配合下游灌概運用

濁水溪與大甲溪兩流域位於臺灣中部地區，平時及旱季流量較低，可供利用之可靠水源有限，士上游水庫之運用主要為水力發電，而下游灌區廣闊，枯水期水源常顯不足。為配合下游灌溉用水，本會協調有關單位，於每年一至五月第一期作用水期間根據當年水文狀況研商電力及灌溉用水之供需，使電力水庫之運轉，儘量配合下游灌溉用水之需要，適時適量放水，以提高水資源之有效利用。本年因逢異常粘旱;各單位配合良好，濁水溪霧社與日月潭及大甲溪德基水庫等配合運用極具功效，一期作用水供應順利，二期作用水亦調配得宜。八十九月以後申下游流量較為充裕，儘量減少水庫放水，留作七十年春耕灌溉之用。

(iii)區域水源供需研究

為配合中南部區域水庫規劃工作，與糞灣省水利局等單位協調辦理各計畫埋址水文調查分析及區域各標的用水實況與成長研究，此外並蒐集有關資料研討洪水及泥沙等問題，以供水庫規劃設計之基本依據。

(iv)重要水庫營運分析

臺灣地區現有各水庫，總容量約 20 憊立力公尺，有效容量花『立方公尺，其申九座主要水庫有效容量 14 億立力公尺，佔總有效容量 91％。

六十九年因逢枯旱，全年供消耗性用水約 29 億立方公尺，較六十八年減少約 7 億立方公尺。烏山頭與日月潭因分別與上游之曾文與霧社水庫串聯運用，其運用率較高。水庫之淤積之防制仍應繼續加強以延長水庫壽命。各主要水庫之運用及淤積分析詳表九

(v)臺北盆地地下水與地層下陷調查

臺北地區由於人口密集，工商業快速成長，用水激增，大量抽取地下水，致水位逐年劇降，引起地層之嚴重下陷。本會為配合鑒北盆地地下水之管制，防制地層不斷下陷，每年定期觀測盆地地下水位及檢測盆地水準點網，以瞭解實況而利管制。近年來由於抽水量減少，地下水位較少下降，且局部回升，地層下陷量亦逐年減少而趨和緩。根據本年調查資料，總抽水量（152 百萬立方公尺），雖與上年相差不多，但由於夏季異常乾旱，天然補注量減少，因此盆地地下水位再度下降，部分地點下陷量較上年稍大，已督促有關單位繼續採取各項措施嚴格管制。