◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－臺灣面積 36,002 平力公里，北回歸線橫貫臺灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％，100 至 1,000 公尺之丘陵與臺地約占 31％，100 公尺以下之沖積平原占 37％，為人口與農工業集申地區。

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量，平原地區全年均適於農作物之生長。

4. 地質－臺灣之山脈多屬沉積岩及變質岩，性質脆弱，斷裂且高度風化。固降雨強凌大與水流速度快，造成嚴重沖蝕作用，並因地震頻繁而更趨嚴重，極易危害山坡地之穩定度。

5. 河川－河流短且陡，暴雨時水流湍急（圖二，表一）。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引作灌溉之用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水災－雨量豐沛，約 78％之年雨量集中於五至十月，颱風雨量甚大。降雨量之時間與空間分佈不均，降雨強度變化甚鉅。亟需建立密集之觀測站網。至民國七十一年底止，現有 121 流量站友 1,192 雨量站。洪水時水流湍急混濁，流量測量鹿為困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各平原地區地下水蘊藏量，係根據地層鑽探與地下水觀測站網資料所推估。

7. 水資源估計－根據民國三十八年至六十八年紀錄估計，臺灣平均年雨量為 2,510 公厘，年逕流量約為 675 億立方公尺，但其旱季（十一至四月）時期僅有 149 億立力公尺，占年逕流量 22％，故可利用之水資源有限。地下水年利用量約 38 億立力公尺。

8. 民國七十一年水文概況

(1) 氣象：

臺灣地區七十一年一至四月，氣候相當乾燥，雨量稀少，中南部地區發生持續性乾旱現象，五月十二日進入梅雨季節後，旱象始告解除。五月十八日中國南海旺盛之西南氣流與華南滯留鋒面結合，帶來豐沛之水汽南移，於臺灣北部滯留，五月廿八日在桃園、新竹及苗栗地區豪雨成災。八月廿一日艾妮絲瑛虱離開臺灣地區後，強盛之西南氣流帶來大量豪雨，於九月三日造成嘉南平原及高屏地區嚴重水災。

臺灣地區民瓦七十一年一至四月氣候尚稱正常，五月進入梅雨季節，七月後因受熱帶性低氣壓帶不穩定氣流之影響，各地天氣不穩定有降雨或雷陣雨。民國七十一年在北太平洋西部發生之颱風共 26 次，其中侵襲或暴雨圈影響臺灣僅二次。登陸者為強烈颱風安迪(7 月 28 至 30 日)及中度颱風黛特(8 月 9 至 13 日)，二者先後在臺東及臺東恒春間登陸，在阿里山及臺東一帶稻作造成損失。另一颱風西仕( 8 月 6 至 7 日)雖未登陸本島，但其旺盛西南氣流挾帶大量降雨，致北部五股、泰山地區發生洪水及山崩造成嚴重災害，又在中部大甲溪造成嚴害災害、沖段橋墩，使縱貫鐵路中斷，造成相當災害。

(2) 雨量：

臺灣地區七十一年平均年雨量達 2,298 公厘，與歷年平均雨量 2,510 公厘比餃，減少 8％，與民國七十年平均雨量 2,960 公厘比較，則減少 22％，其比較如下表：

區 域 | 民國 71 年平均 年雨量（mm） | 民國 70 年平均 年雨量（mm） | 38～68 年歷年平均年雨量（mm） | 71 年／歷年（%） | 70 年／歷年（%）
北 區 | 2,493 | 3,174 | 2,851 | 87 | 79
中 區 | 2,051 | 2,679 | 2,075 | 99 | 77
南 區 | 2,474 | 3,157 | 2,578 | 96 | 78
東 區 | 2,215 | 2,893 | 2,679 | 83 | 77
全 區 | 2,298 | 2,961 | 2,510 | 92 | 78

(3) 河川流量：

臺灣地區七十一年各河川總流量估計約 608 億方公尺，較歷年平均流量減少 10％，各河川除中部地區域大甲溪及南部區域二仁溪與高屏溪流量大於歷年平均流量外，大部份較歷年為枯，臺灣各主要河川流量。

(4) 地下水

臺灣地區現有地下水位觀測井 323 口，其中 312 口屬臺灣省水利局，餘 11 口屬臺北市政府工務局。臺邊地區地下水平均年補注量約為 40 億立方公尺，根據七十年資料，現已開發 38 億立方公尺，若干地區如臺北盆地、嘉雲及屏東沿海等地區地下水抽用量已超出安全出水量而有地層下陷現象。

(5) 水資源供需分析

七十一年臺灣地區各標的總用水量估計為 171 億立方公尺，其中灌溉用水 141 億立方公尺，佔 82％，生活用水 12 億立方公尺，佔 7％，工業用水 18 億立方公尺，佔 11％，各區域各標的用水量如下表:

民國七十一年各標的用水量(百萬立方公尺)

(水資會估計)

區域 | 生活用水 | 工業用水 | 灌溉用水 | 總用水量
北部 | 716 | 680 | 2,368 | 3,771
中部 | 201 | 467 | 5,883 | 6,551
南部 | 298 | 647 | 3,828 | 4,773
東部 | 27 | 48 | 1,969 | 2,044
臺灣地區 | 1,242 | 1,849 | 14,048 | 17,139
％ | 7 | 11 | 82 | 100

各區域水資源供需情形詳如表五，總用水量中 22％(38 億立方公尺)取自地下水源，78％(133 億立方公尺)由地面水供應，其中 24％由水庫調節供應約 32 億立方公尺，佔總用水量 19％，河川引水約 101 億立方公尺，佔 76％。地下水之利用率為 95％。

(6) 臺灣地區重要水庫水量運用及泥沙淤積

臺灣地區現有各水庫，總容量約 20 億立方公尺，有效容量 15 億立方公尺，其中九大水庫民國七十一年之總有效容量約 14 億立方公尺，佔臺灣地區各水庫調整池及池埤總有效容量之 91％，民國七十一年臺灣地區重要水庫之水量運用及泥沙淤積詳表六，民國七十一年重要水庫之消耗性供水量較七十年增加 427 百萬立方公尺，與五十四年至七十一年之歷年平均約略相等。由水庫利用率顯示，霧社及日月潭，及曾文與烏山頭等串聯運用水庫，均能發揮功能，白河及阿公店水庫之運用率偏低，僅達 1.81 及 1.47。水庫之淤積率以阿公店水庫最大達 41.68％；德基及曾文兩水庫係六十二年完成者，水庫淤積率分別為 3.94％及 5.60％，石門水庫民國六十六年後之泥沙淤積均在設計淤積量 80 萬立方公尺以內，（七十一則為 89 萬立方公尺），此顯示水庫上游集水區亦實施水土保持及興建攔沙壩等項措施己收實效。