◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－臺灣面積 36,002 平力公里，北回歸線橫貫臺灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％，100 至 1,000 公尺之丘陵與臺地約占 31％，100 公尺以下之沖積平原占 37％，為人口與農工業集申地區。

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量，平原地區全年均適於農作物之生長。

4. 地質－臺灣之山脈多屬沉積岩及變質岩，性質脆弱，斷裂且高度風化。固降雨強凌大與水流速度快，造成嚴重沖蝕作用，並因地震頻繁而更趨嚴重，極易危害山坡地之穩定度。

5. 河川－臺灣共有主要河川 21 條，次要河川 27 條，普通河川 81 條，各河流均河流短且陡，暴雨時水流湍急。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水災－雨量豐沛，約 78％之年雨量集中於五至十月，颱風雨量甚大。降雨量之時間與空間分佈不均，降雨強度變化甚鉅。亟需建立密集之觀測站網。至民國七十一年底止，現有 125 流量站友 1,192 雨量站。洪水時水流湍急混濁，流量測量鹿為困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各平原地區地下水蘊藏量，係根據地層鑽探與地下水觀測站網資料所推估。

7. 水資源估計－根據歷年紀錄估計，臺灣平均年雨量為 2,510 公厘，年逕流量約為 675 億立方公尺，但其旱季（十一至四月）時期僅有 149 億立力公尺，占年逕流量 22％，故可利用之水資源有限。地下水年利用量約 38 億立力公尺。

8. 民國七十一年水文概況

(1) 氣象：

民國七十二太平洋地區發生多次颱風，但均未侵襲台灣，本年前五個月氣候尚屬正常，五月卅一日至六月三日由於豪氣不斷、洪暴發致南投嘉南地區發生水災，六月以後雨量稀少，台灣地區略顯乾旱，尤以北部地區為甚，八月下旬以後受旺盛西南氣氣流影響，全省降甘霖，旱象始告解決。

(2) 雨量：

民國七十二年平均雨量為 2,314 公厘，與歷年平均雨量 2,510 公厘比餃，減少約 8％，其比較如下表：

區 域 | 七十二年 | 歷年 | 百分比
北 區 | 2700 | 2815 | 95
中 區 | 2283 | 2075 | 113
南 區 | 2407 | 2578 | 91
東 區 | 1893 | 2679 | 71
全 區 | 2314 | 2510 | 92

(3) 河川流量：

民國七十二年各河川流量中部略豐，北部及東部略低歷年，台灣各河川總流量估計為 612 億立方公尺，較歷年平均流量 675 億立方公尺減少 9％。。

(4) 地下水

臺灣地區現有地下水位觀測井 332 口，其中 321 口屬臺灣省水利局，餘 11 口屬臺北市政府工務局。臺邊地區地下水平均年補注量約為 41.52 億立方公尺，根據七十年資料，現已開發 38 億立方公尺，若干地區如臺北盆地、嘉雲及屏東沿海等地區地下水抽用量已超出安全出水量而有地層下陷現象。

(5) 水資源供需分析

七十二年臺灣地區各標的總用水量估計為 191 億立方公尺，其中農業用水 159 億立方公尺（包括灌溉 134.61 億立方公尺，養殖及畜牧 24.71 億立方公尺），生活用水 16.4 億立方公尺（包括自來水 13.49 億立方公尺及自行取水 2.95 億立方公尺），工業用水 18 億立方公尺，佔 11％，總用水量之 78％由地面水供應，22％取自地下水水源，地面水之利用率則達 104％，各區域各標的用水量如下表，

民國七十二年各標的用水量(百萬立方公尺)

(水資會估計)

區域 | 生活用水 | 工業用水 | 灌溉用水 | 總用水量
北部 | 2265 | 870 | 540 | 3675
中部 | 6062 | 347 | 415 | 6824
南部 | 5648 | 384 | 519 | 6551
東部 | 1957 | 43 | 41 | 2041
臺灣地區 | 15932 | 1644 | 1515 | 19091

(6)

(6)各項工作推展

(I)籌建水資源資料中心

本會擬定五年計劃，篝建全國水資源貿枓申心，七十二年度購置德州儀器T19尸0型超迷你電腦乙組，同時興農業科學資枓服務中心合作建立水資源資訊系統．

(II)重要水庫營運分析

台灣地區挸有各水庫共28座 (原為30座，青草湖及劍潭已廢)，總容量約為l9.28傯立方公尺，有效容量Iit.52憤立方公尺．其中九座主要水庫有效容量I4.0二億立方公尺，占縐有效容量之96.63．各主要水厙之運用及淤穔分析詳表六．

(III)濁水溪及大甲溪水庫放水配合下游港溉運用

本會為濁水溪、大甲溪上游各水庫配令下游各樓的用水，協調台灣電力公司、冶潸省水利局、自來水公司、石岡埇管理委員會及台中、彰化、雲林等農田水利會，於上年秋冬之倷預估次年春耕期下游需水量及上游各水庫現存水丘，視貲淙需要調萻存水．並蕱下游各水利會加強系統之維護及用水管理．於七十二年春耕時期，依當時水文情況適時配合放水，各單位令作良好，一期作供水充足，順利完成春耕，七十二年豈水期水文情況欠佳亦挳木含協調及台灣電力公司密切配合與協助，下游用水單位合作加強用水管理，始得以充分供麻二期作期間各標的用水，極具功效．

(IV)肪用中文電腦系統編輯水文年報

民國七十二年台潸水文年報申台潸水文概況部份係以TI中文及英文輸出