◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－臺灣面積 36,002 平力公里，北回歸線橫貫臺灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％，100 至 1,000 公尺之丘陵與臺地約占 31％，100 公尺以下之沖積平原占 37％，為人口與農工業集申地區。

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量，平原地區全年均適於農作物之生長。

4. 地質－臺灣之山脈多屬沉積岩及變質岩，性質脆弱，斷裂且高度風化。固降雨強凌大與水流速度快，造成嚴重沖蝕作用，並因地震頻繁而更趨嚴重，極易危害山坡地之穩定度。

5. 河川－臺灣共有主要河川 21 條，次要河川 27 條，普通河川 81 條，各河流均河流短且陡，暴雨時水流湍急。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水災－雨量豐沛，約 78％之年雨量集中於五至十月，颱風雨量甚大。降雨量之時間與空間分佈不均，降雨強度變化甚鉅。亟需建立密集之觀測站網。至民國七十三年底止，現有 125 流量站友 1,158 雨量站。洪水時水流湍急混濁，流量測量鹿為困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各平原地區地下水蘊藏量，係根據地層鑽探與地下水觀測站網資料所推估。

7. 水資源估計－根據歷年紀錄估計，臺灣平均年雨量為 2,510 公厘，年逕流量約為 675 億立方公尺，但其旱季（十一至四月）時期僅有 149 億立力公尺，占年逕流量 22％，故可利用之水資源有限。地下水年利用量約 38 億立力公尺。

8. 民國七十一年水文概況

(1) 氣象：

民國七十三前五個月氣候尚屬正常，六月二日晚梅雨鋒面接近台灣，並發展成雷雨胞，造成局部地區豪雨，此暴雨中心發生景美木柵一帶，雨量集中在六月三日清晨 4 至 6 時，其中台北市在六月三日清晨 3 時至 8 時降雨 248 公厘，最大小時雨量 87 公厘，發生在清晨 5 時，此次暴雨由於降雨延時短，降雨強度，大，以至台北地區豪雨成災，六月十二日出梅後，即進入颱風季節。

本年內太平洋地區共發生 27 次颱風，其中侵襲台灣者兩次，七月上旬艾力士颱風自台東成功登陸後，從桃園出海，對台灣北部及東部造成損害。八月上詢芙瑞達颱風自台灣東北東方海面經淡水河口進入台灣海峽北部，對台灣北部造成不輕的損害。

(2) 雨量：

民國七十三年平均雨量為 2,400 公厘，與歷年平均雨量 2,510 公厘比餃，減少約 4％，其比較如下表：

區 域 | 七十三年 | 歷年 | 百分比
北 區 | 3335 | 2851 | 117
中 區 | 1958 | 2075 | 94
南 區 | 1958 | 2075 | 74
東 區 | 2699 | 2679 | 101
全 區 | 2400 | 2510 | 96

(3) 河川流量：

民國七十三年各河川流量中部略豐，北部及東部略低歷年，台灣各河川總流量估計為 621 億立方公尺，較歷年平均流量 675 億立方公尺減少 8％。。

(4) 地下水

臺灣地區現有地下水位觀測井 332 口，其中 321 口屬臺灣省水利局，餘 11 口屬臺北市政府工務局。臺邊地區地下水平均年補注量約為 41.52 億立方公尺，根據七十三年資料，現已開發 40 億立方公尺，若干地區如臺北盆地、嘉雲及屏東沿海等地區地下水抽用量已超出安全出水量而有地層下陷現象。

(5) 水資源供需分析

七十三年臺灣地區各標的總用水量估計為 183.5 億立方公尺，其中農業用水 150.9 億立方公尺（包括灌溉 126.2 億立方公尺，養殖及畜牧 150.9 億立方公尺），生活用水 17.0 億立方公尺（包括自來水 14.2 億立方公尺及自行取水 2.8 億立方公尺），工業用水 15.6 億立方公尺，總用水量之 77％由地面水供應，23％取自地下水水源，地面水之利用率則達 23％，地下水則達 104％，各區域各標的用水量如下表，

民國七十三年各標的用水量(百萬立方公尺)

區域 | 農業用水 | 生活 用水 | 工業 用水 | 總水量
灌溉 | 畜牧 | 養殖 | 合計
北區 | 19.9 | 0.1 | 1.0 | 21.0 | 9.0 | 5.6 | 35.6
中區 | 51.4 | 0.3 | 5.4 | 57.1 | 3.7 | 4.3 | 65.1
南區 | 38.4 | 0.5 | 16.7 | 55.6 | 3.9 | 5.3 | 64.8
東區 | 16.5 | 0.0 | 0.7 | 17.2 | 0.4 | 0.4 | 18.0
全區 | 126.2 | 0.9 | 23.8 | 150.9 | 17.0 | 15.6 | 183.5

(6) 重要水庫營運分析

台灣地區現有水庫共 31 座，總容量約為 19.7 億立方公尺，有效容量 14.8 億立方公尺，其中九座主要水庫有效容量 13.9 億立方公尺；占總有效容量之 94％。