◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－臺灣面積 36,002 平力公里，北回歸線橫貫臺灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％，100 至 1,000 公尺之丘陵與臺地約占 31％，100 公尺以下之沖積平原占 37％，為人口與農工業集申地區。

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量，平原地區全年均適於農作物之生長。

4. 地質－臺灣之山脈多屬沉積岩及變質岩，性質脆弱，斷裂且高度風化。固降雨強凌大與水流速度快，造成嚴重沖蝕作用，並因地震頻繁而更趨嚴重，極易危害山坡地之穩定度。

5. 河川－臺灣共有主要河川 21 條，次要河川 27 條，普通河川 81 條，各河流均河流短且陡，暴雨時水流湍急。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水災－雨量豐沛，約 78％之年雨量集中於五至十月，颱風雨量甚大。降雨量之時間與空間分佈不均，降雨強度變化甚鉅。亟需建立密集之觀測站網。至民國七十五年底止，現有 120 流量站友 965 雨量站。洪水時水流湍急混濁，流量測量鹿為困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各平原地區地下水蘊藏量，係根據地層鑽探與地下水觀測站網資料所推估。

7. 水資源估計－根據歷年紀錄估計臺灣地區民國三十八年至七十五年年平均年雨量為 2,504 公厘，年逕流量約為 667 億立方公尺，但其旱季（十一至四月）時期僅有 148 億立力公尺，占年逕流量 22％，故可利用之水資源有限。地下水年利用量約 41 億立方公尺。

8. 民國七十五年水文概況

(1) 氣象：

民國七十五年氣候尚屬正常，六月十一日出梅後，即進入颱風季節。今年內太平洋地區共發生 26 次颱風，其中影響台灣地區者有四個。

I. 中度颱風南施於 6 月 24 日清晨登陸花蓮新港間海岸後，沿蘇花公路北上，進入北部海面後，迅速離去，造高屏及東部地區強風豪雨，並導致多處交通中斷。

II. 強烈颱風佩姬邊緣於 7 月 9 日晚上掠過台灣東南部及南部地區，其外圍環流帶來之強風豪雨，造成東線鐵公路交通中斷，交通受阻，高屏地區海水倒灌，海堤被沖毀。

III. 中度颱風韋恩於 8 月 22 日凌晨 3 時 30 分左右通過澎湖，上午 6 時 40 分左右自濁水溪口附近登陸並於下午 1 時左右由花蓮北方出海，行至石垣島附近海面打轉徘徊，兩天後即 24 日向西南移動，登陸恒春半島附近海面於 28 日又轉向東方並發展成輕度颱風向北北東進行，在台東東南方近海打轉，第三度威脅台灣地區，至 9 月 1 日才逐漸向西移去，解除颱風警報。

此一颱風之生命史長達 16 天之久，且為台灣氣象史上第一個三度威脅台灣之颱風，並且是第一毎由中部登陸並猛襲中南部及澎湖地區之颱風，造成近年來最嚴重之天然災害，房屋倒塌，鐵公路交通及電力中斷，高速公路上之貨櫃車及大卡車被風吹翻覆，沿海河堤損壞，漁船傾覆，損失金額超過新台幣 200 億元以上，損失之大為歷年所僅見。

IV. 中度颱風艾貝於 9 月 19 日上午 8 時左右在台東新港登陸並於晚上 11 時左右由梧棲北方出海，出海後，行進至台北西方海面即轉向東北，朝日本方向離去，此一颱風侵襲台陣風均高達 10 級以上，以致雲林及嘉南沿海地區海水倒灌、海堤被毀，其中以雲林口湖及嘉義布袋一帶最為嚴重，損失亦超過新台幣 50 億元以上。

(2) 雨量：

民國七十五均雨量為 2,585 平均雨量 2,504，增加約 3，其比較如下表：

區 域 | 七十五年 | 歷年 | 百分比
北 區 | 3502 | 2911 | 120
中 區 | 2042 | 2075 | 98
南 區 | 2126 | 2513 | 85
東 區 | 3011 | 2684 | 112
全 區 | 2585 | 2504 | 103

(3) 河川流量：

民國七十五年各河川流量中部略豐，北部及東部略低歷年，台灣各河川總流量估計為 671 億立方公尺，較歷年平均流量 667 億立方公尺增加 1％。。

(4) 地下水

臺灣地區現有地下水位觀測井 337 口，其中 326 口屬臺灣省水利局，餘 11 口屬臺北市政府工務局。臺邊地區地下水平均年補注量約為 40 億立方公尺，根據七十三年資料，現已開發 41 億立方公尺，若干地區如臺北盆地、嘉雲及屏東沿海等地區地下水抽用量已超出安全出水量而有地層下陷現象。

(5) 水資源供需分析

七十五年臺灣地區各標的總用水量估計為 184.2 億立方公尺，其中農業用水 149.0 億立方公尺（包括灌溉 123.7 億立方公尺，養殖及畜牧 25.3 億立方公尺），生活用水 19.0 億立方公尺（包括自來水 16.2 億立方公尺及自行取水 2.8 億立方公尺），工業用水 16.2 億立方公尺，總用水量之 78％由地面水供應，22％自地下水水源，地面水之利用率則達 19％，地下水則達 103％，各區域各標的用水量如下表，

民國七十五年各標的用水量(百萬立方公尺)

區域 | 農業用水 | 生活 用水 | 工業 用水 | 總水量
灌溉 | 畜牧 | 養殖 | 合計
北區 | 21.4 | 0.1 | 1.1 | 22.6 | 9.4 | 5.7 | 37.7
中區 | 51.7 | 0.3 | 5.2 | 57.2 | 3.9 | 3.9 | 65.0
南區 | 35.9 | 0.5 | 16.7 | 53.1 | 4.5 | 5.7 | 63.3
東區 | 16.6 | 0.02 | 0.6 | 17.2 | 0.4 | 0.4 | 18.0
全區 | 125.6 | 0.9 | 23.6 | 150.1 | 18.2 | 15.7 | 184.0

(6) 重要水庫營運分析

台灣地區現有水庫共 31 座，總容量約為 19.7 億立方公尺，有效容量 14.8 億立方公尺，其中九座主要水庫有效容量 13.9 億立方公尺；占總有效容量之 94％。