民國76年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1987

經辦單位 Sponsoring Agency 台灣電力公司 TPC
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
2420 300 | H040 0025 | 花蓮溪 HUA-LIEN CHI | 馬鞍溪 MA-AN CHI | 大馬 TA-MA | 115.08

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 7 | 21 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 11 | 18 | 14.21 | 0.00 | 0.00
2 | 8 | 7 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 7 | 11 | 26 | 12.40 | 0.00 | 0.00
3 | 8 | 20 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 8 | 12 | 4 | 11.94 | 0.00 | 0.00
4 | 9 | 3 | 7.69 | 1989.00 | 1321.52 | 9 | 12 | 15 | 11.76 | 0.00 | 0.00
5 | 10 | 17 | 11.36 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |