民國76年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1987

經辦單位 Sponsoring Agency 台灣電力公司 TPC
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
2420 300 | H041 0055 | 花蓮溪 HUA-LIEN CHI | 萬里溪 WAN-LI CHI | 西寶 HSI-PAO DAM SITE | 188.61

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 7 | 22 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 5 | 10 | 2 | 18.21 | 0.00 | 0.00
2 | 8 | 6 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 6 | 10 | 15 | 11.05 | 0.00 | 0.00
3 | 8 | 21 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 7 | 12 | 16 | 9.93 | 0.00 | 0.00
4 | 9 | 4 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 8 | 12 | 31 | 13.26 | 0.00 | 0.00