◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－臺灣面積 36,002 平力公里，北回歸線橫貫臺灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％，100 至 1,000 公尺之丘陵與臺地約占 31％，100 公尺以下之沖積平原占 37％，為人口與農工業集申地區。

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量，平原地區全年均適於農作物之生長。

4. 地質－臺灣之山脈多屬沉積岩及變質岩，性質脆弱，斷裂且高度風化。固降雨強凌大與水流速度快，造成嚴重沖蝕作用，並因地震頻繁而更趨嚴重，極易危害山坡地之穩定度。

5. 河川－臺灣共有主要河川 21 條，次要河川 29 條，普通河川 79 條，各河流均河流短且陡，暴雨時水流湍急。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水文－雨量豐沛，約 78％之年雨量集中於五至十月，颱風雨量甚大。降雨量之時間與空間分佈不均，降雨強度變化甚鉅。亟需建立密集之觀測站網。至民國八十年底止，現有 134 流量站友 915 雨量站。洪水時水流湍急混濁，流量測量鹿為困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各平原地區地下水蘊藏量，係根據地層鑽探與地下水觀測站網資料所推估。

7. 水資源估計－根據歷年紀錄估計臺灣地區民國三十八年至七十五年年平均年雨量為 2,515 公厘，年逕流量約為 668 億立方公尺，但其旱季（十一至四月）時期僅有 154 億立力公尺，占年逕流量 23％，故可利用之水資源有限。地下水年利用量約 71 億立方公尺。

8. 民國八十年氣象與水文概況

民國七十九年十一月起雨量稀少，引起本年春旱，本年春季期間，各地難有旱象，由於旱措施處理得當及各標的用水緊急措施調配得宜，各地尚無嚴重災情。

（1）氣象

民國八十年中央氣象局共發佈七次颱風警報，其中影響台灣者計三次：

a. 強烈颱風艾美（AMY）於 7 月 19 日上午掠過恒春南方近海，並於晚間在廣東汕頭附近登陸。本次颱風以花、東、高屏地區災情較嚴重，有人員傷亡失蹤。核三廠線路受損，有兩部機組停機，曾造成全省各地約四十六萬四千餘戶停電。

b. 中度颱風愛麗（ELLE）於 8 月 18 日凌晨 1 時 30 分在鼻頭角附近登陸，穿過台灣北端，繼續西行於大陸福建湄洲灣附近登陸後減弱。本次颱風各地均無重大災情。

c. 強烈颱風耐特（NAT）於 9 月 23 日 凌晨 7 時登陸恒春半島，並迅速穿越，繼續以西轉西南方向離去，減弱為熱帶低氣壓。9 月 28 日晚間在呂宋島西方海面再度增強為輕度颱風向北行進，進入巴士海峽轉向西北後汕頭附近登陸，解除對台灣的威脅。本次颱風造成東南部嚴重災害，多處山區山洪暴發，農作物嚴重受損。另台東沿海地區曾發生海水倒灌，而蘭嶼更是近十年受災最大的一次。

(2)雨量

民國八十年台灣地區雨量較少，平均年雨量僅為 2116 公厘，比歷年平均雨量（2515 公厘）小 16％，如下表：

區域 | 民國八十年 （公厘） | 歷年平均（民國 38-79 年） （公厘） | 百分比 （％）
北　部 中　部 南　部 東　部 | 2532 1432 2203 2517 | 2934 2018 2501 2715 | 86 69 88 93
台灣全區 | 2116 | 2515 | 84

(3)河川流量

民國八十年台灣地區各河川流量均低於歷年平均，台灣逕流量為 531 億立方公尺，比歷年平均值 668 億立方公尺小 21％：

區域 | 民國八十年 （億立方公尺） | 歷年平均（民國 38-79 年） （億立方公尺） | 百分比 （％）
北　部 中　部 南　部 東　部 | 127 107 151 146 | 161 170 172 165 | 79 63 88 89
台灣全區 | 531 | 668 | 79