民國80年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1991

經辦單位 Sponsoring Agency 台灣電力公司 TPC
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
2500 200 | H008 0035 | 和平溪 HO-PING CHI |  | 南溪壩址 NAN-CHI DAM SITE | 162.78

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 1 | 9 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 8 | 3.44 | 0.00 | 0.00
2 | 2 | 6 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6 | 5 | 2.38 | 0.00 | 0.00
3 | 3 | 1 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 7 | 12 | 12 | 7.35 | 0.00 | 0.00
4 | 4 | 17 | 3.32 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |