民國81年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1992

經辦單位 Sponsoring Agency 台灣電力公司 TPC
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1510 290 | H061 0335 | 濁水溪 CHO-SHUI CHI |  | 頭社 TAO-SHEH | 5.66

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 1 | 3 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 6 | 3 | 13 | 1.36 | 0.00 | 0.00
2 | 1 | 14 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 7 | 3 | 24 | 0.26 | 0.00 | 0.00
3 | 1 | 23 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 8 | 4 | 2 | 0.26 | 0.00 | 0.00
4 | 2 | 11 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 9 | 4 | 14 | 1.64 | 0.00 | 0.00
5 | 3 | 9 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |