◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－臺灣面積 36,002 平力公里，北回歸線橫貫臺灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％，100 至 1,000 公尺之丘陵與臺地約占 31％，100 公尺以下之沖積平原占 37％，為人口與農工業集申地區。

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量，平原地區全年均適於農作物之生長。

4. 地質－臺灣之山脈多屬沉積岩及變質岩，性質脆弱，斷裂且高度風化。固降雨強凌大與水流速度快，造成嚴重沖蝕作用，並因地震頻繁而更趨嚴重，極易危害山坡地之穩定度。

5. 河川－臺灣共有主要河川 21 條，次要河川 29 條，普通河川 79 條，各河流均河流短且陡，暴雨時水流湍急。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水文－雨量豐沛，約 78％之年雨量集中於五至十月，颱風雨量甚大。降雨量之時間與空間分佈不均，降雨強度變化甚鉅。亟需建立密集之觀測站網。至民國八十年底止，現有 132 流量站友 915 雨量站。洪水時水流湍急混濁，流量測量鹿為困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各平原地區地下水蘊藏量，係根據地層鑽探與地下水觀測站網資料所推估。

7. 水資源估計－根據歷年紀錄估計臺灣地區民國三十八年至七十九年年平均年雨量為 2,515 公厘，年逕流量約為 668 億立方公尺，但其旱季（十一至四月）時期僅有 154 億立力公尺，占年逕流量 23％，故可利用之水資源有限。地下水年利用量約 71 億立方公尺。

8. 民國八十二年水文情況：

(1) 台灣地區本年上半年之雨量尚稱正常，入夏以後西太洋發生 29 次颱風，但無一登陸台灣，未能帶來豐沛的雨量，而導致台灣發生乾旱。

(2) 台灣地區本年平均年雨量為（1,605 公厘），與歷年平均雨量 2515 公厘比較，減少約 35％。各河川總逕流量共 381 億立方公尺，較歷年平均流量 668 億立方公尺減少約 43％。

台灣地區歷年降雨量以民國六十九年（1,605 公厘）為第一枯位，民國八十二年（1,645 公厘）為第二位枯位，此二年之乾旱均發生於豐水期，但六十九年八月下旬有颱風帶雨量，旱象得以解除，而八十二年全年無颱風雨，以致乾旱時間持續更長，旱象較前更顯嚴重，但各單位全力協調合作，共體時艱，使水源充分，因應得宜，而未發生嚴重災害。