民國83年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1994

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1730 510 | H045 0365 | 高屏溪 KAO-PING CHI | 高屏溪 KAO-PING CHI | 萬大大橋 WANN-TA BRIDGE | 3110.66

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2 | 1 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 3 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00
3 | 2 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 3 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00