民國83年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1994

經辦單位 Sponsoring Agency 台灣電力公司 TPC
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1400 230 | H017 0015 | 大安溪 TA-AN CHI |  | 天狗(2) TIAN-GOU(2) | 406.3

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 7 | 1 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 3 | 7 | 25 | 35.09 | 0.00 | 0.00
2 | 7 | 14 | 53.23 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |