◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－臺灣面積 36,002 平力公里，北回歸線橫貫臺灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％，100 至 1,000 公尺之丘陵與臺地約占 31％，100 公尺以下之沖積平原占 37％，為人口與農工業集申地區。

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量，平原地區全年均適於農作物之生長。

4. 地質－臺灣之山脈多屬沉積岩及變質岩，性質脆弱，斷裂且高度風化。固降雨強凌大與水流速度快，造成嚴重沖蝕作用，並因地震頻繁而更趨嚴重，極易危害山坡地之穩定度。

5. 河川－臺灣共有主要河川 21 條，次要河川 29 條，普通河川 79 條，各河流均河流短且陡，暴雨時水流湍急。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水文－雨量豐沛，約 78％之年雨量集中於五至十月，颱風雨量甚大。降雨量之時間與空間分佈不均，降雨強度變化甚鉅。亟需建立密集之觀測站網。至民國八十四年底止，現有 133 流量站友 1000 雨量站。洪水時水流湍急混濁，流量測量鹿為困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各平原地區地下水蘊藏量，係根據地層鑽探與地下水觀測站網資料所推估。

7. 水資源估計－根據歷年紀錄估計臺灣地區民國三十八年至七十九年年平均年雨量為 2,515 公厘，年逕流量約為 668 億立方公尺，但其旱季（十一至四月）時期僅有 154 億立力公尺，占年逕流量 23％，故可利用之水資源有限。地下水年利用量約 71 億立方公尺。

8. 民國八十五年氣象與水文概況：

民國八十五年之水文條件略高於平水年狀況，惟全年各標的用水，在適當調配下均能滿足需求，無嚴重旱澇災情。

( 1 ) 氣象

本（八十五）年七月下旬西太平洋熱帶低氣壓發展形成賀伯颱風，朝向北方前進，於卅一日至八月一日侵襲台灣，其暴風範圍達 700 公里（七級風暴風半徑 350 公里），中心最大風速每小時 191 里（每秒 53 公尺約為十六級風），與過去之颱風記錄比較，賀伯颱風並非威力最強，但其所挾帶之豐沛雨量及強大風勢，卻造成極為嚴重之災情。

此次強烈颱風來襲，狂風挾帶豪雨，雨量強度及累計雨量均相當大，其中以中部之阿里山站連續 9 小時，雨量 889.5 公厘，12 小時雨量 1157.2 公厘，18 小時雨量 1575 公厘及 24 小時雨量 1748.5 公厘均己超過台灣最大雨量記錄。並締造了台灣連續最大 9、12、18、24 小時紀錄分為宜蘭冬山河新寮之 1427 公厘及 1627 公厘），連續 24 小時最大雨量己接近世界紀錄之極值 1870 公厘。一日降雨量 1094.5 公厘，二日降雨量 1986.5 公厘，分別占平均年雨量 4065 公厘之四分之一強(27％)及一半(49％)。

( 2 ) 雨量

民國八十五年台灣地區雨量略多，平均年雨量為 2860 公厘，與歷年平均年雨量(2515 公厘)比較，多 14％，如下表：

區域 | 民國八十五年 （公厘） | 歷年平均（民國 38-79） （公厘） | 百分比 （％）
北　部 中　部 南　部 東　部 | 3432 2402 2507 3375 | 2934 2081 2501 2715 | 117 115 100 124
台灣全區 | 2860 | 2515 | 114

（3）河川流量

民國八十五年台灣地區各河川流量高於歷年平均，台灣地區逕流量為 733 億立方公尺，比歷年平均值 668 億立方公尺增加 10％，如下表：

區域 | 民國八十五年 （億立方公尺） | 歷年平均（民國 38-79） （億立方公尺） | 百分比 （％）
北　部 | 179 | 161 | 111
中　部 | 189 | 170 | 111
南　部 | 170 | 172 | 100
東　部 | 195 | 165 | 118
台灣全區 | 733 | 668 | 110