民國86年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1997

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1510 290 | H066 2455 | 濁水溪 CHO-SHUI CHI | 莿仔溪 | 彰雲橋(莿仔溪) CHUNYUN BRIDGE | 2906.32

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 1 | 21 | 9.01 | 798.00 | 621.21 | 5 | 3 | 4 | 14.60 | 880.00 | 1110.07
2 | 2 | 4 | 22.10 | 847.00 | 1617.30 | 6 | 3 | 20 | 9.02 | 435.00 | 339.01
3 | 2 | 19 | 18.20 | 783.00 | 1231.25 | 7 | 4 | 3 | 10.50 | 959.00 | 870.00
4 | 2 | 24 | 13.60 | 831.00 | 976.46 | 8 | 4 | 30 | 12.60 | 371.00 | 403.89