◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－臺灣面積 36,002 平力公里，北回歸線橫貫臺灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％，100 至 1,000 公尺之丘陵與臺地約占 31％，100 公尺以下之沖積平原占 37％，為人口與農工業集申地區。

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量，平原地區全年均適於農作物之生長。

4. 地質－臺灣之山脈多屬沉積岩及變質岩，性質脆弱，斷裂且高度風化。固降雨強凌大與水流速度快，造成嚴重沖蝕作用，並因地震頻繁而更趨嚴重，極易危害山坡地之穩定度。

5. 河川－臺灣共有主要河川 21 條，次要河川 29 條，普通河川 79 條，各河流均河流短且陡，暴雨時水流湍急。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水文－雨量豐沛，約 78％之年雨量集中於五至十月，颱風雨量甚大。降雨量之時間與空間分佈不均，降雨強度變化甚鉅。亟需建立密集之觀測站網。至民國八十七年底止，現有 133 流量站友 1000 雨量站。洪水時水流湍急混濁，流量測量鹿為困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各平原地區地下水蘊藏量，係根據地層鑽探與地下水觀測站網資料所推估。

7. 水資源估計－根據歷年紀錄估計臺灣地區民國三十八年至七十九年年平均年雨量為 2,515 公厘，年逕流量約為 668 億立方公尺，但其旱季（十一至四月）時期僅有 154 億立力公尺，占年逕流量 23％，故可利用之水資源有限。地下水年利用量約 71 億立方公尺。

8. 民國八十七年氣象與水文概況：

民國八十七年之水文條件略高於平水年狀況，惟全年各標的用水，在適當調配下均能滿足需求，無嚴重旱澇災情。

( 1 ) 氣象

?受到西南流氣流及鋒面徘徊影響，台灣地區 6 月 1 日至 11 日發生局部性豪雨，尤以中、南部地區雨勢較大，超過 900 mm 以上的有高雄及屏東，雖為水庫增加了三億餘立方公尺蓄水量，但也帶來了嚴重的災情。

?奧托（OTTO）颱風 8 月 4 日中午 12 時在台東登陸，並於同日 18 時在台中梧棲出海，此一颱風半徑雖小，滯台期間亦短，但仍為東部及中南部帶來豪雨，降雨量，降雨量超過 400 mm 有嘉義及阿里山。

?9 月 27~29 日楊妮（YANNI）颱風掃過台灣東部海面，雖未直接侵襲台灣，但對北部及東北部帶來豪雨，其中雙溪雨量高達 743 mm，超過 500 mm 有基隆及古魯，北部各水庫均接近滿水位。

?10 月 14~17 日受到鋒面南下及瑞伯（ZEB）颱風外圍環流影響，北部、東北部及中部山區有豪雨，其他地區有大雨發生，竹子湖、梅山、坪林降雨量均超過 800 mm ，肇致北部及東北地區水患嚴重，尤以汐止地區受創最重，有賴各級政府就水土保持、河川治理、都市排水等迅加以整治。

?10 月 24~26 日受到東北季風及芭比絲（BABS）颱風外圍環流影響，北部及東北部仍有降雨發生，其中宜蘭新寮、寒溪、羅東等地降雨量均超過 1000 mm ，汐止及基隆地區再度發生嚴重淹水。

（2）雨量

民國八十七年台灣地區雨量較多，平均年雨量為 3,322 公厘，與歷年平均年雨量（2515 公厘），增加 32％，如下表：

區域 | 民國八十七年 （公厘） | 歷年平均（民國 38-79） （公厘） | 百分比 （％）
北　部 中　部 南　部 東　部 | 4674 2641 2948 3443 | 2934 2081 2501 2715 | 159 127 118 127
台灣全區 | 3322 | 2515 | 132

（3）河川流量

民國八十七年台灣地區各河川流量高於歷年平均，台灣地區逕流量為 834 億立方公尺，比歷年平均值 668 億立方公尺增加 25％，如下表：

區域 | 民國八十七年 （億立方公尺） | 歷年平均（民國 38-79） （億立方公尺） | 百分比 （％）
北　部 | 242 | 161 | 150
中　部 | 204 | 170 | 120
南　部 | 193 | 172 | 112
東　部 | 195 | 165 | 118
台灣全區 | 834 | 668 | 125