表二之二 台灣主要河川特性與水文特性 （二）

TABLE 2-2 HYDROLOGICAL CHARACTERISTIC RIVERS IN TAIWAN (2)

流 域 RIVER | 站 名 STATION | 代 表 站 SELECTED GAUGING STATION
集水面積 (平方公里) CATCHMENT (KM2) | 年平均流量 ANNUAL MEAN DISCHARGE(CMS) | 紀錄最大洪峰量 RECORDED MAX. FLOOD PEAK(CMS) | 紀錄最枯流量 RECORDED MIN. DISCHARGED(CMS) | 河川 係數 RIVER COEFFI- CIENT | 實測最大懸移植含沙量 RECOEDED MAX. SEDIMENT (PPM)
歷年 HISTO- RICAL | 中華民國 35年 1946 | 歷年 HISTO- RICAL | 中華民國 35年 1946 | 歷年 HISTO- RICAL | 中華民國 35年 1946 | 歷年 HISTO- RICAL | 中華民國 35年 1946
淡水河 Tanshui R. | 霞雲 Hsiayun | 622.80 | - | - | - | - | - | - | 6650 | - | -
蘭陽溪 Lanyang C. | 蘭陽大橋 Lanyang B. | 820.69 | - | - | - | - | - | - | 1607 | - | -
頭前溪 Touchien C. | 上坪 Shangping | 221.73 | - | - | - | - | - | - | 5162 | - | -
後龍溪 Houlung C. | 打鹿坑 Talukang | 247.28 | - | - | - | - | - | - | 10111 | - | -
大安溪 Taan C. | 義里 Ili | 633.18 | - | - | - | - | - | - | 105667 | - | -
大甲溪 Tachia C. | 松茂 Sungmao | 417.08 | - | - | - | - | - | - | 446 | - | -
烏溪 Wu C. | 大肚橋 Tatu B. | 1980.65 | - | - | - | - | - | - | 23276 | - | -
濁水溪 Choshui C. | 永興橋 Yanshing B. | 2090.62 | - | - | - | - | - | - | 1387 | - | -
北港溪 Peikang C. | 北港 Peikang | 597.46 | - | - | - | - | - | - |  | - | -
朴子溪 Potzu C. | 牛稠溪橋 Niuchouchi | 149.68 | - | - | - | - | - | - |  | - | -
八掌溪 Pachang C. | 義竹 Ichu | 441.02 | - | - | - | - | - | - |  | - | -
急水溪 Chishui C. | 新營 Hsinying | 226.66 | - | - | - | - | - | - |  | - | -
曾文溪 Tsengwen C. | 麻善大橋 Mashan B. | 1115.90 | - | - | - | - | - | - |  | - | -
鹽水溪 YenShui C. | 新市 Hsinshih | 146.46 | - | - | - | - | - | - |  | - | -
二仁溪 Erhjen C. | 崇德橋 Chungteh B. | 139.62 | - | - | - | - | - | - | 88500 | - | -
高屏溪 Kaoping C. | 荖濃 Laonong | 812.03 | - | - | - | - | - | - |  | - | -
東港溪 Tungkang C. | 潮州 Chaochou | 175.30 | - | - | - | - | - | - | 4971 | - | -
林邊溪 Linpien C. | 新埤 Hsinpei | 309.86 | - | - | - | - | - | - |  | - | -
花蓮溪 Hualien C. | 花蓮大橋 Hualien B. | 1506.00 | - | - | - | - | - | - | 717 | - | -
秀姑巒溪 Hsiukuluan C. | 瑞穗大橋 Juisui B. | 1538.81 | - | - | - | - | - | - | 1135 | - | -
卑南溪 Peinan C. | 台東大橋 Taitung B. | 1584.29 | - | - | - | - | - | - | 31220 | - | -