◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－臺灣面積 36,002 平力公里，北回歸線橫貫臺灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％，100 至 1，000 公尺之丘陵與臺地約占 31％，100 公尺以下之沖積平原占 37％，為人口與農工業集中地區(圖一)。

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量，平原地區全年均適於農作物之生長。

4. 地質－臺灣之山脈多屬沉積岩及變質岩，性質脆弱，斷裂且高度風化。固降雨強凌大與水流速度快，造成嚴重沖蝕作用，並因地震頻繁而更趨嚴重，極易危害山坡地之穩定度。

5. 河川－河流短且陡，暴雨時水流湍急（圖二，表一）。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引作灌溉之用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水災－雨量豐沛，約 78％之年雨量集中於五至十月，颱風雨量甚大。降雨量之時間與空間分佈不均，降雨強度變化甚鉅。亟需建立密集之觀測站網。至民國六十八年底止，現有 131 流量站友 1,094 雨量站。洪水時水流湍急混濁，流量測量鹿為困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各平原地區地下水蘊藏量，係根據地層鑽探與地下水觀測站網資料所推估

7. 水資源估計－根據民國三十八年至六十八年紀錄估計，臺灣平均年雨量為 2,510 公厘，年逕流量約為 675 億立方公尺，但其旱季（十一至四月）時期僅有 149 億立力公尺，占年逕流量 22％，故可利用之水資源有限。地下水年利用量約 36 億立力公尺。

8. 民國六十八年水文概況

(1) 雨量：

民國六十八年臺灣平均年雨量 2,333 公厘，較歷年平均值 2,510 公厘小 7，亦較六十七年 2,416 公厘小 4％，各地雨量分佈，除少數流域上游大於歷年平均 10~20％乃外，其餘地區均小於歷年平均。

(2) 流量：

六十八年臺灣地區河川流量約為歷年平均之 92％，北部(除頭前溪外)、東部及急水溪以南之南部地區各河川，流量均小於歷年平均流量，其餘之中部、南部地區，除大甲溪、烏溪、北港溪外，各河川流量均大於歷年平均流量。

(3) 洪災：

六十八年為本省颱風災害較少之一年，本年內發生在西太平洋之颱風共二十三次，其中雖有數個形成強烈颱風，然均困系統位置不完全配合而轉向、消失，並無真正登陸臺淺者，且掠過臺灣近海而暴風圈影響臺灣者為數妳不多，僅七月份戈登及賀璞颱風通過臺灣南端巴士海峽時，引起西南部少數沿海地區海水倒灌現象並造成過大雨量。八月份歐敏颱風於掠過臺灣東北部外海北上時，為北部地區帶來大量雨水，沖毀新店溪青潭堰，影響臺北地區之正常供水。

(4) 地下水位觀測

臺灣地區現有地下水位觀測井 274 口，其中 268 口屬臺灣省水利局，其餘 6 口屬臺北市政府工務局，分別辦理地下水觀測工作。近年來臺北地區由於人口密集，工商業快速成長，用水激"，各力面競相鑿井，大量抽用地下水，致水位逐年劇降，引起地層之齦重下陷。本會為配合臺北地區地下水之管制，自民國五十七年起，每年定期勘測水位，繪製地下水位等高線用以分析研判，依據六十八年實測資料顯示大部分地區與去年同期相較，地下水位上升之地區，面積達 204 平方公里占全盆地面積 85％，地下水位下降區域之面積為 36 平方公里，占盆地面積 15％，散佈於盆地邊緣地區。

(5) 水資源供需分析

本年各區域水資源供需分析如表五，臺灣地區年總用水量約 167 億立方公尺，其中 78％（131 億立方公尺）由地面水源供應，由水庫調節供應者約為地面水源之四分之一，地面水利用率(供水量與年逕流量之此)為 21％。地下水源占總用水量 22％，其利用率已達 91％。

(6) 臺灣地區重要水庫水量運用及泥沙淤積

表六所示為民國六十八年臺灣地區重要水庫之水量運用及泥沙淤積狀況，九大水庫六十八年之總有效容量為 4,390 百萬立方公尺，占臺灣地區各水庫調整池及池埤總有效容量之 91％。六十八年重要水庫之消耗性供水量較六十七年減少 481 百萬立方公尺，與五十四年至六十八年之歷年平均約略相等。由水庫利用率顯示，霧社與日月潭，及曾文與烏山頭等串聯運用水庫，均能發揮功能，白河及阿公店水庫之運用率則偏低，僅達 1.47 及 1.42。

水庫之淤積率以阿公店水庫最大達 45.7％，德基及曾文兩水庫係近年完成者，水庫淤積率僅分別為 2.5 及 3.6％，石門水庫民國六十六年後之泥沙淤積量均在設計淤積量 80 萬立方公尺以內，六十八年更減至 18 萬立方公尺，此顯示水庫上游集水區實施水土保持及興建攔沙壩等項措施已收實效。

(7) 臺灣地區水文工作之推廣

本會為加強臺灣地區水資源科技研究，正積極推展水文氣象資料系統化工作。農業發展委員會已完成水文資料電腦儲存與應用之先驅研究，水利局編擬之「流量資料檔」現正進行校核工作，俟完成後提供有關單位應用。