民國78年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1989

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 大崗山給水廠岡山淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 2
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 24.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 15.00 | 15.00 | 21.00 | 9.00
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 178.00 | 178.00 | 192.00 | 164.00
PH 指標 PH VALUE | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3
氯鹽 CHLORIDE | 38 | 38 | 56 | 21
硫酸鹽 SULFATE | 55 | 55 | 69 | 41
氟鹽 FLUORIDE | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.29
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0620 | 0.0620 | 0.1080 | 0.0160
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.22
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 588 | 588 | 595 | 580
總硬度 TOTAL HARDNESS | 238.0 | 238.0 | 276.0 | 200.0
鈣 CALCIUM | 62.4 | 62.4 | 68.8 | 56.0
鎂 MAGNESIUM | 19.95 | 19.95 | 25.30 | 14.60
鐵 IRON | 1.28 | 1.28 | 2.00 | 0.55
錳 MANGANESE | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 780 | 780 | 1100 | 460