民國78年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1989

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 鳳山給水廠港西淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 27.00 | 26.00 | 31.00 | 25.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 5.68 | 5.70 | 7.70 | 3.60
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 186.50 | 175.00 | 228.00 | 168.00
PH 指標 PH VALUE | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5
氯鹽 CHLORIDE | 27 | 28 | 35 | 16
硫酸鹽 SULFATE | 68 | 69 | 72 | 63
氟鹽 FLUORIDE | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.22
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.70 | 0.80 | 0.96 | 0.26
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0293 | 0.0085 | 0.1000 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 566 | 565 | 720 | 415
總硬度 TOTAL HARDNESS | 281.0 | 296.0 | 308.0 | 224.0
鈣 CALCIUM | 80.4 | 81.6 | 94.4 | 64.0
鎂 MAGNESIUM | 19.50 | 17.55 | 27.30 | 15.60
鐵 IRON | 1.02 | 1.10 | 1.30 | 0.56
錳 MANGANESE | 0.318 | 0.185 | 0.850 | 0.050
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 940 | 1100 | 1100 | 460