◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－臺灣面積 36,002 平力公里，北回歸線橫貫臺灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％，100 至 1,000 公尺之丘陵與臺地約占 31％，100 公尺以下之沖積平原占 37％，為人口與農工業集申地區。

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量，平原地區全年均適於農作物之生長。

4. 地質－臺灣之山脈多屬沉積岩及變質岩，性質脆弱，斷裂且高度風化。固降雨強凌大與水流速度快，造成嚴重沖蝕作用，並因地震頻繁而更趨嚴重，極易危害山坡地之穩定度。

5. 河川－臺灣共有主要河川 21 條，次要河川 27 條，普通河川 81 條，各河流均河流短且陡，暴雨時水流湍急。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水災－雨量豐沛，約 78％之年雨量集中於五至十月，颱風雨量甚大。降雨量之時間與空間分佈不均，降雨強度變化甚鉅。亟需建立密集之觀測站網。至民國七十五年底止，現有 131 流量站友 982 雨量站。洪水時水流湍急混濁，流量測量鹿為困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各平原地區地下水蘊藏量，係根據地層鑽探與地下水觀測站網資料所推估。

水資源估計－根據歷年紀錄估計臺灣地區民國三十八年至七十五年年平均年雨量為 2,504 公厘，年逕流量約為 667 億立方公尺，但其旱季（十一至四月）時期僅有 148 億立力公尺，占年逕流量 22％，故可利用之水資源有限。地下水年利用量約 41 億立方公尺。