民國79年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1990

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 東勢營運所慶東淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 23.08 | 24.25 | 27.80 | 16.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.52 | 0.49 | 0.65 | 0.46
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 68.00 | 68.00 | 70.00 | 66.00
PH 指標 PH VALUE | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.9
氯鹽 CHLORIDE | 6 | 6 | 8 | 4
硫酸鹽 SULFATE | 19 | 19 | 27 | 11
氟鹽 FLUORIDE | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.05
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0015 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 129 | 128 | 150 | 110
總硬度 TOTAL HARDNESS | 122.0 | 122.0 | 144.0 | 100.0
鈣 CALCIUM | 42.4 | 44.0 | 48.0 | 33.6
鎂 MAGNESIUM | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 1.00
鐵 IRON | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.00
錳 MANGANESE |  |  |  |
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 6 | 4 | 15 | 0