民國79年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1990

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所新威淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 23.25 | 24.50 | 25.00 | 19.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.58 | 0.48 | 0.93 | 0.43
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 137.50 | 135.00 | 154.00 | 126.00
PH 指標 PH VALUE | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4
氯鹽 CHLORIDE | 8 | 9 | 10 | 7
硫酸鹽 SULFATE | 86 | 86 | 89 | 84
氟鹽 FLUORIDE | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.03
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0015 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.28 | 0.13 | 0.76 | 0.10
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 333 | 335 | 398 | 265
總硬度 TOTAL HARDNESS | 207.0 | 202.0 | 232.0 | 192.0
鈣 CALCIUM | 56.0 | 56.0 | 60.8 | 51.2
鎂 MAGNESIUM | 16.33 | 16.05 | 20.50 | 12.70
鐵 IRON | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
錳 MANGANESE |  |  |  |
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 15 | 7 | 43 | 4