民國79年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1990

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所六龜淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 23.25 | 24.50 | 25.00 | 19.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.81 | 0.85 | 1.10 | 0.42
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 132.00 | 138.00 | 166.00 | 86.00
PH 指標 PH VALUE | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4
氯鹽 CHLORIDE | 8 | 8 | 9 | 6
硫酸鹽 SULFATE | 77 | 77 | 80 | 72
氟鹽 FLUORIDE | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.20
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.15 | 0.12 | 0.32 | 0.04
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0020 | 0.0000 | 0.0080 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.43 | 0.41 | 0.80 | 0.09
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 349 | 326 | 428 | 314
總硬度 TOTAL HARDNESS | 229.0 | 216.0 | 276.0 | 208.0
鈣 CALCIUM | 58.8 | 60.0 | 62.4 | 52.8
鎂 MAGNESIUM | 19.98 | 18.05 | 29.20 | 14.60
鐵 IRON | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04
錳 MANGANESE |  |  |  |
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 17 | 13 | 43 | 0