民國79年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1990

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 台西營運所四湖淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 29.00 | 30.00 | 32.00 | 24.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 3.38 | 3.70 | 5.20 | 0.90
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 204.50 | 201.00 | 226.00 | 190.00
PH 指標 PH VALUE | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.7
氯鹽 CHLORIDE | 12 | 10 | 17 | 9
硫酸鹽 SULFATE | 4 | 2 | 12 | 0
氟鹽 FLUORIDE | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.82 | 0.79 | 1.20 | 0.52
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0035 | 0.0000 | 0.0140 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN |  |  |  |
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 284 | 277 | 368 | 215
總硬度 TOTAL HARDNESS | 126.0 | 128.0 | 144.0 | 104.0
鈣 CALCIUM | 39.2 | 39.2 | 44.8 | 33.6
鎂 MAGNESIUM | 6.80 | 6.30 | 9.70 | 4.90
鐵 IRON | 0.69 | 0.47 | 1.60 | 0.20
錳 MANGANESE | 0.138 | 0.075 | 0.400 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 11 | 9 | 23 | 3