民國79年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1990

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 新山給水廠安樂淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 20.48 | 20.60 | 23.50 | 17.20
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 9.73 | 9.60 | 17.00 | 2.70
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 15.25 | 16.50 | 21.00 | 7.00
PH 指標 PH VALUE | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.8
氯鹽 CHLORIDE | 15 | 15 | 20 | 10
硫酸鹽 SULFATE | 26 | 26 | 32 | 20
氟鹽 FLUORIDE | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0635 | 0.0435 | 0.1520 | 0.0150
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.54 | 0.58 | 0.68 | 0.33
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 96 | 99 | 106 | 80
總硬度 TOTAL HARDNESS | 35.3 | 35.0 | 42.0 | 29.0
鈣 CALCIUM | 7.4 | 7.6 | 8.8 | 5.6
鎂 MAGNESIUM | 4.23 | 4.55 | 5.00 | 2.80
鐵 IRON | 0.83 | 0.88 | 1.50 | 0.06
錳 MANGANESE | 0.070 | 0.050 | 0.150 | 0.030
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 15525 | 5900 | 46000 | 4300