民國80年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1991

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 屏東營運所北勢淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 25.25 | 25.00 | 27.00 | 24.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.43 | 0.37 | 0.70 | 0.28
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 174.00 | 180.00 | 180.00 | 156.00
PH 指標 PH VALUE | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.5
氯鹽 CHLORIDE | 17 | 16 | 20 | 15
硫酸鹽 SULFATE | 103 | 91 | 140 | 88
氟鹽 FLUORIDE | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.20
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.05
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0013 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 334 | 328 | 372 | 310
總硬度 TOTAL HARDNESS | 246.0 | 246.0 | 252.0 | 240.0
鈣 CALCIUM | 75.6 | 76.8 | 76.8 | 72.0
鎂 MAGNESIUM | 13.88 | 14.10 | 15.60 | 11.70
鐵 IRON | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.02
錳 MANGANESE |  |  |  |
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 30 | 22 | 75 | 0