民國80年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1991

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 坪頂給水廠仁美淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.44 | 0.45 | 0.62 | 0.23
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 66.00 | 60.00 | 108.00 | 36.00
PH 指標 PH VALUE | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 5.8
氯鹽 CHLORIDE | 27 | 27 | 46 | 11
硫酸鹽 SULFATE | 96 | 98 | 128 | 58
氟鹽 FLUORIDE | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.20
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.10
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0030 | 0.0035 | 0.0050 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.97 | 0.92 | 1.14 | 0.88
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 207 | 209 | 240 | 170
總硬度 TOTAL HARDNESS | 105.0 | 110.0 | 116.0 | 84.0
鈣 CALCIUM | 24.8 | 22.4 | 40.0 | 14.4
鎂 MAGNESIUM | 10.48 | 11.20 | 15.60 | 3.90
鐵 IRON | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.01
錳 MANGANESE | 0.045 | 0.030 | 0.120 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 11 | 12 | 20 | 0