民國80年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1991

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 大崗山給水廠岡山淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 3
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 28.17 | 30.00 | 30.00 | 24.50
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 98.67 | 23.00 | 260.00 | 13.00
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 124.00 | 100.00 | 176.00 | 96.00
PH 指標 PH VALUE | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5
氯鹽 CHLORIDE | 29 | 28 | 37 | 22
硫酸鹽 SULFATE | 133 | 142 | 156 | 102
氟鹽 FLUORIDE | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.22
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.73 | 0.65 | 1.11 | 0.42
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0473 | 0.0190 | 0.1150 | 0.0080
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.85
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 293 | 280 | 340 | 258
總硬度 TOTAL HARDNESS | 145.3 | 148.0 | 176.0 | 112.0
鈣 CALCIUM | 38.9 | 41.6 | 48.0 | 27.2
鎂 MAGNESIUM | 11.67 | 10.70 | 17.50 | 6.80
鐵 IRON | 0.66 | 0.28 | 1.50 | 0.20
錳 MANGANESE | 0.223 | 0.300 | 0.300 | 0.070
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 803 | 1100 | 1100 | 210