民國80年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1991

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 坪頂給水廠三和淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.42 | 0.43 | 0.50 | 0.32
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 50.00 | 49.00 | 60.00 | 42.00
PH 指標 PH VALUE | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.2
氯鹽 CHLORIDE | 13 | 14 | 22 | 4
硫酸鹽 SULFATE | 35 | 36 | 50 | 16
氟鹽 FLUORIDE | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.24
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0030 | 0.0035 | 0.0050 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.91 | 0.80 | 1.41 | 0.62
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 121 | 119 | 138 | 110
總硬度 TOTAL HARDNESS | 71.0 | 72.0 | 76.0 | 64.0
鈣 CALCIUM | 15.6 | 16.0 | 16.0 | 14.4
鎂 MAGNESIUM | 7.75 | 8.25 | 8.70 | 5.80
鐵 IRON | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01
錳 MANGANESE |  |  |  |
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 64 | 49 | 150 | 7