民國80年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1991

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所寶來淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 22.50 | 22.00 | 26.00 | 20.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.44 | 0.46 | 0.54 | 0.30
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 147.50 | 142.00 | 182.00 | 124.00
PH 指標 PH VALUE | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
氯鹽 CHLORIDE | 14 | 17 | 20 | 3
硫酸鹽 SULFATE | 96 | 84 | 150 | 66
氟鹽 FLUORIDE | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.22
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.11
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0050 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0040
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.78 | 0.76 | 1.05 | 0.55
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 340 | 345 | 420 | 248
總硬度 TOTAL HARDNESS | 197.0 | 200.0 | 208.0 | 180.0
鈣 CALCIUM | 54.8 | 54.4 | 56.0 | 54.4
鎂 MAGNESIUM | 14.60 | 15.10 | 17.50 | 10.70
鐵 IRON | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
錳 MANGANESE |  |  |  |
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 143 | 152 | 240 | 28