民國80年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1991

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 水林營運所拔仔腳淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 27.75 | 27.50 | 29.00 | 27.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.55 | 0.51 | 0.80 | 0.40
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00
氫碳酸 BICARBONATE | 193.00 | 194.00 | 194.00 | 190.00
PH 指標 PH VALUE | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2
氯鹽 CHLORIDE | 8 | 5 | 18 | 4
硫酸鹽 SULFATE | 7 | 8 | 14 | 0
氟鹽 FLUORIDE | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.00
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.58 | 0.47 | 1.00 | 0.38
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0020 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 281 | 314 | 356 | 140
總硬度 TOTAL HARDNESS | 104.0 | 104.0 | 116.0 | 92.0
鈣 CALCIUM | 27.6 | 26.4 | 32.0 | 25.6
鎂 MAGNESIUM | 8.48 | 8.70 | 10.70 | 5.80
鐵 IRON | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.10
錳 MANGANESE | 0.043 | 0.010 | 0.150 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 320 | 68 | 1100 | 43