民國80年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1991

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 沙鹿營運所龍井淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 23.00 | 23.50 | 27.00 | 18.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 3.85 | 4.10 | 5.00 | 2.20
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 60.00 | 56.00 | 74.00 | 54.00
PH 指標 PH VALUE | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 6.3
氯鹽 CHLORIDE | 11 | 11 | 13 | 9
硫酸鹽 SULFATE | 3 | 2 | 6 | 2
氟鹽 FLUORIDE | 0.15 | 0.11 | 0.29 | 0.09
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0013 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 76 | 83 | 90 | 50
總硬度 TOTAL HARDNESS | 44.0 | 44.0 | 48.0 | 40.0
鈣 CALCIUM | 13.2 | 12.8 | 16.0 | 11.2
鎂 MAGNESIUM | 2.75 | 2.50 | 5.00 | 1.00
鐵 IRON | 1.58 | 1.65 | 2.00 | 1.00
錳 MANGANESE | 0.325 | 0.250 | 0.700 | 0.100
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 12 | 12 | 15 | 9