民國80年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1991

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所六龜淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 25.00 | 26.00 | 28.00 | 20.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.47 | 0.47 | 0.65 | 0.30
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 160.00 | 160.00 | 168.00 | 152.00
PH 指標 PH VALUE | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6
氯鹽 CHLORIDE | 12 | 13 | 18 | 6
硫酸鹽 SULFATE | 107 | 89 | 168 | 80
氟鹽 FLUORIDE | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.21
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.12
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0045 | 0.0045 | 0.0050 | 0.0040
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.65 | 0.43 | 1.40 | 0.34
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 318 | 305 | 410 | 250
總硬度 TOTAL HARDNESS | 220.0 | 210.0 | 284.0 | 176.0
鈣 CALCIUM | 58.0 | 58.4 | 64.0 | 51.2
鎂 MAGNESIUM | 18.23 | 15.55 | 30.10 | 11.70
鐵 IRON | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01
錳 MANGANESE |  |  |  |
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 7 | 7 | 15 | 0