民國80年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1991

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 拷潭給水廠拷潭淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 12
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 26.63 | 26.25 | 32.00 | 18.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 2.01 | 1.70 | 4.70 | 0.72
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 216.00 | 222.00 | 244.00 | 168.00
PH 指標 PH VALUE | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.2
氯鹽 CHLORIDE | 21 | 25 | 34 | 7
硫酸鹽 SULFATE | 180 | 181 | 228 | 106
氟鹽 FLUORIDE | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.12
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.17 | 0.15 | 0.41 | 0.08
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0207 | 0.0090 | 0.1400 | 0.0020
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.46 | 0.47 | 0.62 | 0.28
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 422 | 426 | 462 | 390
總硬度 TOTAL HARDNESS | 306.3 | 298.0 | 356.0 | 280.0
鈣 CALCIUM | 91.4 | 89.6 | 104.0 | 81.6
鎂 MAGNESIUM | 18.97 | 18.45 | 27.40 | 11.70
鐵 IRON | 0.40 | 0.23 | 1.30 | 0.04
錳 MANGANESE | 0.288 | 0.150 | 1.200 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 52 | 36 | 150 | 0