民國81年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1992

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所六龜淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 23.00 | 23.50 | 28.00 | 17.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.95 | 0.97 | 1.30 | 0.58
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 167.00 | 158.00 | 198.00 | 154.00
PH 指標 PH VALUE | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4
氯鹽 CHLORIDE | 15 | 15 | 21 | 9
硫酸鹽 SULFATE | 121 | 123 | 165 | 74
氟鹽 FLUORIDE | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.15
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0035 | 0.0035 | 0.0050 | 0.0020
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.42 | 0.34 | 0.91 | 0.08
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 329 | 344 | 365 | 262
總硬度 TOTAL HARDNESS | 246.0 | 246.0 | 288.0 | 204.0
鈣 CALCIUM | 67.2 | 67.2 | 78.4 | 56.0
鎂 MAGNESIUM | 18.98 | 18.50 | 27.20 | 11.70
鐵 IRON | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
錳 MANGANESE | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 14 | 16 | 23 | 0