民國81年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1992

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 新港營運所嘉太淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 22.75 | 23.50 | 26.00 | 18.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 1.30 | 1.40 | 1.80 | 0.60
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 225.50 | 224.00 | 238.00 | 216.00
PH 指標 PH VALUE | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8
氯鹽 CHLORIDE | 9 | 9 | 13 | 6
硫酸鹽 SULFATE | 1 | 0 | 3 | 0
氟鹽 FLUORIDE | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.74 | 0.93 | 1.10 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0023 | 0.0025 | 0.0040 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 365 | 375 | 391 | 320
總硬度 TOTAL HARDNESS | 127.0 | 124.0 | 140.0 | 120.0
鈣 CALCIUM | 32.0 | 32.0 | 35.2 | 28.8
鎂 MAGNESIUM | 11.43 | 10.70 | 16.50 | 7.80
鐵 IRON | 0.45 | 0.48 | 0.67 | 0.18
錳 MANGANESE | 0.080 | 0.050 | 0.220 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 87 | 93 | 120 | 43