民國81年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1992

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 玉井營運所楠玉淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.25 | 24.00 | 26.00 | 23.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 16.30 | 4.45 | 55.00 | 1.30
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 158.75 | 162.00 | 199.00 | 112.00
PH 指標 PH VALUE | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.6
氯鹽 CHLORIDE | 9 | 7 | 17 | 6
硫酸鹽 SULFATE | 33 | 33 | 37 | 28
氟鹽 FLUORIDE | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.00
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.14 | 0.12 | 0.32 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0063 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.86 | 0.33 | 2.50 | 0.30
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 259 | 275 | 294 | 192
總硬度 TOTAL HARDNESS | 152.5 | 145.0 | 210.0 | 110.0
鈣 CALCIUM | 42.0 | 38.0 | 60.0 | 32.0
鎂 MAGNESIUM | 11.55 | 13.40 | 17.00 | 2.40
鐵 IRON | 0.45 | 0.12 | 1.50 | 0.04
錳 MANGANESE | 0.045 | 0.010 | 0.150 | 0.010
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 2140 | 1750 | 4600 | 460