民國81年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1992

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 白河營運所白河淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.00 | 24.00 | 30.00 | 18.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 7.03 | 4.90 | 17.00 | 1.30
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 125.50 | 119.00 | 196.00 | 68.00
PH 指標 PH VALUE | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 7.2
氯鹽 CHLORIDE | 22 | 17 | 40 | 14
硫酸鹽 SULFATE | 56 | 55 | 75 | 38
氟鹽 FLUORIDE | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.00
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.32 | 0.15 | 0.99 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.4478 | 0.0405 | 1.7000 | 0.0100
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.90 | 0.60 | 2.20 | 0.20
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 320 | 304 | 432 | 240
總硬度 TOTAL HARDNESS | 187.5 | 190.0 | 210.0 | 160.0
鈣 CALCIUM | 45.0 | 44.0 | 52.0 | 40.0
鎂 MAGNESIUM | 18.23 | 18.20 | 21.90 | 14.60
鐵 IRON | 0.44 | 0.46 | 0.60 | 0.25
錳 MANGANESE | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 2403 | 2400 | 4600 | 210