民國81年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1992

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所新威淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 23.00 | 23.50 | 28.00 | 17.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.98 | 0.99 | 1.40 | 0.53
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 168.50 | 161.00 | 218.00 | 134.00
PH 指標 PH VALUE | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4
氯鹽 CHLORIDE | 15 | 13 | 23 | 10
硫酸鹽 SULFATE | 115 | 115 | 150 | 80
氟鹽 FLUORIDE | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.15
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.04
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0045 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0020
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.53 | 0.49 | 1.10 | 0.05
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 332 | 347 | 365 | 268
總硬度 TOTAL HARDNESS | 240.0 | 240.0 | 284.0 | 196.0
鈣 CALCIUM | 66.0 | 65.6 | 78.4 | 54.4
鎂 MAGNESIUM | 18.23 | 18.00 | 26.20 | 10.70
鐵 IRON | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
錳 MANGANESE |  |  |  |
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 12 | 12 | 23 | 0