民國81年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1992

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 板新給水廠永和淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 19.50 | 20.50 | 21.00 | 16.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.76 | 0.77 | 0.89 | 0.62
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 57.75 | 53.50 | 74.00 | 50.00
PH 指標 PH VALUE | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2
氯鹽 CHLORIDE | 6 | 7 | 8 | 3
硫酸鹽 SULFATE | 18 | 18 | 20 | 17
氟鹽 FLUORIDE | 0.19 | 0.18 | 0.30 | 0.10
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.15 | 0.12 | 0.36 | 0.01
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN |  |  |  |
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.45 | 0.33 | 1.14 | 0.00
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 94 | 90 | 110 | 85
總硬度 TOTAL HARDNESS | 85.5 | 84.0 | 94.0 | 80.0
鈣 CALCIUM | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 9.6
鎂 MAGNESIUM | 14.58 | 14.10 | 16.50 | 13.60
鐵 IRON | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.04
錳 MANGANESE | 0.008 | 0.000 | 0.030 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 22 | 6 | 75 | 3