民國82年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1993

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所新威淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 21.88 | 22.50 | 24.00 | 18.50
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 1.00 | 0.90 | 1.40 | 0.78
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 144.50 | 145.00 | 162.00 | 126.00
PH 指標 PH VALUE | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.5
氯鹽 CHLORIDE | 12 | 12 | 20 | 6
硫酸鹽 SULFATE | 54 | 53 | 88 | 25
氟鹽 FLUORIDE | 0.28 | 0.24 | 0.45 | 0.20
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.10
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0058 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0030
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.78 | 0.80 | 1.40 | 0.10
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 306 | 304 | 355 | 260
總硬度 TOTAL HARDNESS | 204.8 | 194.0 | 269.0 | 162.0
鈣 CALCIUM | 49.1 | 47.7 | 64.4 | 36.8
鎂 MAGNESIUM | 19.83 | 19.45 | 26.00 | 14.40
鐵 IRON | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01
錳 MANGANESE | 0.045 | 0.045 | 0.050 | 0.040
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 48 | 57 | 70 | 9