民國82年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1993

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 台西營運所三條崙淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 29.25 | 30.00 | 30.00 | 27.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.87 | 0.59 | 1.80 | 0.50
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 222.00 | 223.00 | 242.00 | 200.00
PH 指標 PH VALUE | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.7
氯鹽 CHLORIDE | 9 | 10 | 10 | 7
硫酸鹽 SULFATE | 4 | 3 | 8 | 1
氟鹽 FLUORIDE | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.00
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.69 | 0.68 | 1.10 | 0.29
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0033 | 0.0005 | 0.0120 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.40 | 0.03 | 1.50 | 0.02
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 336 | 344 | 390 | 266
總硬度 TOTAL HARDNESS | 106.0 | 104.0 | 128.0 | 88.0
鈣 CALCIUM | 32.8 | 34.4 | 36.8 | 25.6
鎂 MAGNESIUM | 5.83 | 5.35 | 8.70 | 3.90
鐵 IRON | 0.18 | 0.15 | 0.34 | 0.10
錳 MANGANESE | 0.015 | 0.000 | 0.060 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 18 | 12 | 43 | 4