民國82年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1993

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 新山給水廠安樂淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 21.40 | 21.80 | 27.50 | 14.50
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 14.33 | 12.05 | 29.00 | 4.20
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 29.50 | 27.50 | 48.00 | 15.00
PH 指標 PH VALUE | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 6.8
氯鹽 CHLORIDE | 13 | 13 | 14 | 11
硫酸鹽 SULFATE | 12 | 12 | 14 | 9
氟鹽 FLUORIDE | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.03
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0183 | 0.0165 | 0.0310 | 0.0090
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.75
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 97 | 86 | 134 | 83
總硬度 TOTAL HARDNESS | 42.0 | 38.7 | 56.5 | 34.0
鈣 CALCIUM | 10.0 | 8.6 | 15.9 | 6.8
鎂 MAGNESIUM | 4.35 | 4.30 | 5.00 | 3.80
鐵 IRON | 0.75 | 0.76 | 1.10 | 0.40
錳 MANGANESE | 0.070 | 0.065 | 0.120 | 0.030
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 17650 | 10150 | 46000 | 4300