民國82年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1993

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 新港營運所嘉太淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 20.00 | 19.50 | 26.00 | 15.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 0.80
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 256.00 | 258.00 | 266.00 | 242.00
PH 指標 PH VALUE | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.6
氯鹽 CHLORIDE | 7 | 8 | 9 | 4
硫酸鹽 SULFATE | 3 | 3 | 5 | 1
氟鹽 FLUORIDE | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.00
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 1.10 | 1.15 | 1.60 | 0.48
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0010 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 1.32 | 0.14 | 5.00 | 0.02
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 325 | 343 | 424 | 190
總硬度 TOTAL HARDNESS | 130.0 | 128.0 | 140.0 | 124.0
鈣 CALCIUM | 32.4 | 32.0 | 35.2 | 30.4
鎂 MAGNESIUM | 11.90 | 11.65 | 14.60 | 9.70
鐵 IRON | 0.38 | 0.32 | 0.58 | 0.30
錳 MANGANESE | 0.058 | 0.020 | 0.190 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 95 | 59 | 240 | 23