民國82年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1993

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所六龜淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 21.63 | 22.50 | 23.00 | 18.50
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.95 | 0.97 | 1.20 | 0.68
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 169.25 | 161.50 | 206.00 | 148.00
PH 指標 PH VALUE | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5
氯鹽 CHLORIDE | 13 | 10 | 25 | 6
硫酸鹽 SULFATE | 69 | 52 | 146 | 27
氟鹽 FLUORIDE | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.25
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.08
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0060 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0040
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.73 | 0.85 | 1.10 | 0.10
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 330 | 330 | 360 | 300
總硬度 TOTAL HARDNESS | 201.8 | 190.0 | 253.0 | 174.0
鈣 CALCIUM | 44.4 | 47.1 | 54.5 | 28.8
鎂 MAGNESIUM | 22.00 | 20.90 | 32.70 | 13.50
鐵 IRON | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
錳 MANGANESE | 0.078 | 0.045 | 0.180 | 0.040
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 95 | 83 | 200 | 15