民國82年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1993

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 玉井營運所楠玉淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.75 | 25.50 | 26.50 | 21.50
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 2.20 | 2.00 | 3.40 | 1.40
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 111.25 | 111.00 | 155.00 | 68.00
PH 指標 PH VALUE | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.6
氯鹽 CHLORIDE | 7 | 5 | 14 | 5
硫酸鹽 SULFATE | 36 | 37 | 39 | 32
氟鹽 FLUORIDE | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.19
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0020 | 0.0015 | 0.0050 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.55 | 0.30 | 1.50 | 0.10
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 181 | 174 | 230 | 144
總硬度 TOTAL HARDNESS | 150.8 | 150.0 | 178.0 | 125.0
鈣 CALCIUM | 109.0 | 44.0 | 320.0 | 28.0
鎂 MAGNESIUM | 13.70 | 14.00 | 21.90 | 4.90
鐵 IRON | 0.10 | 0.06 | 0.29 | 0.00
錳 MANGANESE | 0.023 | 0.020 | 0.050 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 123 | 82 | 330 | 0