民國83年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1994

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 褒忠營運所褒忠淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 25.50 | 25.50 | 27.00 | 24.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 5.25 | 5.40 | 6.40 | 3.80
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 177.50 | 178.00 | 193.00 | 161.00
PH 指標 PH VALUE | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.6
氯鹽 CHLORIDE | 9 | 10 | 12 | 4
硫酸鹽 SULFATE | 15 | 15 | 16 | 14
氟鹽 FLUORIDE | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 0.68
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0018 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.52 | 0.57 | 0.92 | 0.00
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 240 | 242 | 248 | 228
總硬度 TOTAL HARDNESS | 166.5 | 167.5 | 175.0 | 156.0
鈣 CALCIUM | 47.1 | 50.4 | 58.8 | 28.8
鎂 MAGNESIUM | 11.85 | 10.10 | 20.40 | 6.80
鐵 IRON | 0.71 | 0.69 | 0.80 | 0.66
錳 MANGANESE | 0.098 | 0.105 | 0.170 | 0.010
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 16 | 16 | 17 | 14